РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД СУБОТИЦА

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине

Служба за заштиту животне средине и одрживи развој

Суботица, Трг слободе бр.1

Тел: 024 626 789, E-пошта: [zivotnasredina@subotica.rs](mailto:zivotnasredina@subotica.rs)

Web: [www.subotica.rs](http://www.subotica.rs/)

**ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив пројекта |  | |
| Бр. катастарске парцеле |  | |
| Подаци о инвеститору / власнику отпада |  | |
| Име/назив |  | |
| Адреса |  | |
| Телефон |  | |
| Имејл |  | |
| Означити планиране | 🞎 изградња објекта | |
| активности | 🞎 рекострукција објекта | |
|  | 🞎 адаптација објекат | |
|  | 🞎 уклањање објекта | |
| Ознака и верзија плана на који се тражи сагласност | |  |
| Датум подношења захтева | |  |
| Потпис подносиоца | |  |

**Прилог:**

* План управљања отпадом од грађења и рушења;
* Потврда о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 1 и 9

**УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА**

Захтев се подноси на Писарници Градске управе Суботица, у Услужном центру у приземљу Градске куће, Трг слободе 1, Суботица (радно време: пон – пет: 7.30 -14.30)

Линкови за преузимање:

|  |  |
| --- | --- |
| - | образац захтева: <https://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Obrasci/Otpad/W5.doc> |
| - | инструкције за уплату Републичке административне таксе:  <https://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Obrasci/Takse/01-09.html> |
|  |  |
| - | Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења  <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/93/3/reg> |
| - | Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада  <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/56/1/reg> |

**Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења:**

План се израђује у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења ("Службени гласник РС", бр. 93/23 и 94/23 - исправка)

План управљања отпадом од грађења и рушења садржи податке о:

1) врсти и планираној количини отпада који ће настати активностима на градилишту, у току изградње, рушења, адаптације, реконструкције и других радова на објекту или делу објекта;

2) локацији контејнера за сакупљање отпада од грађења и рушења;

3) начину одвојеног сакупљања отпада, припреми за транспорт и о привременом складиштењу предметног отпада;

4) поступању са опасним отпадом за који је извесно да ће настати приликом извођења радова;

5) начине за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења;

6) количини и врсти отпада од грађења и рушења планираног за предају оператеру постројења за поновну употребу отпада, односно планираним количинама које се упућују на прераду/рециклажу;

7) предвиђеним методама третмана отпада од грађења и рушења;

8) процењеној запремини земљаног ископа, насталог због вршења грађевинских радова на градилишту и поступање са њим.

Извод из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“ бр. 56/10, 93/19 и 39/21) – Каталог отпада - група 17 - Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

|  |  |
| --- | --- |
| 17 01 | бетон, цигле, цреп и керамика |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 01 02 | цигле |
| 17 01 03 | цреп и керамика |
| 17 01 06\* | мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце |
| 17 01 07 | мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06 |
| 17 02 | дрво, стакло и пластика |
| 17 02 01 | дрво |
| 17 02 02 | стакло |
| 17 02 03 | пластика |
| 17 02 04\* | стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама |
| 17 03 | битуминозне мешавине, катран и катрански производи |
| 17 03 01\* | битуминозне мешавине које садрже катран од угља |
| 17 03 02 | битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01 |
| 17 03 03\* | катран од угља и катрански производи |
| 17 04 | метали (укључујући и њихове легуре) |
| 17 04 01 | бакар, бронза, месинг |
| 17 04 02 | алуминијум |
| 17 04 03 | олово |
| 17 04 04 | цинк |
| 17 04 05 | гвожђе и челик |
| 17 04 06 | калај |
| 17 04 07 | мешани метали |
| 17 04 09\* | отпад од метала контаминиран опасним супстанцама |
| 17 04 10\* | каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце |
| 17 04 11 | каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 |
| 17 05 | земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ |
| 17 05 03\* | земља и камен који садрже опасне супстанце |
| 17 05 04 | земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03 |
| 17 05 05\* | ископ који садржи опасне супстанце |
| 17 05 06 | ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05 |
| 17 05 07\* | отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце |
| 17 05 08 | отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07 |
| 17 06 | изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест |
| 17 06 01\* | изолациони материјали који садрже азбест |
| 17 06 03\* | остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце |
| 17 06 04 | изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 |
| 17 06 05\* | грађевински материјали који садрже азбест |
| 17 08 | грађевински материјал на бази гипса |
| 17 08 01\* | грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама |
| 17 08 02 | грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01 |
| 17 09 | остали отпади од грађења и рушења |
| 17 09 01\* | отпади од грађења и рушења који садрже живу |
| 17 09 02\* | отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ) |
| 17 09 03\* | остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце |
| 17 09 04 | мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03 |